**Требования к сметной документации**

Сметную документацию разработать в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 (пункт 30), методическими указаниями МДС 81-35.2004, действующими нормативными документами и требованиями данного раздела.

В составе рабочей документации разработать Сводные сметные расчеты, объектные сметы, локальные сметы и сметные расчеты на отдельные виды затрат. Локальные сметы составить на основе объемов работ, определившихся при разработке рабочей документации (п. 3.16 МДС 81-35.2004).

Сметную документацию определить в двух уровнях цен: в базисном 2001 года (по состоянию на 01.01.2000) и текущем (с указанием даты, месяца, года) уровнях цен с приложением документов, подтверждающих примененные индексы пересчета, в пределах ориентировочной стоимости по решению о целесообразности.

Сметную документацию разработать в ценах 2001 года (ФЕР-2001) с последующим пересчетом в текущий уровень цен базисно-индексным методом. Пересчет СМР в текущий уровень цен произвести с применением индексов по видам работ, установленных к ценам ФЕР-2001 для города Москва, ежеквартально вводимых в действие письмами Минрегиона РФ. Пересчет стоимости оборудования выполнить в соответствии с рекомендациями технической части выпусков индексов пересчета.

При определении текущей стоимости оборудования и материалов, не учтенных расценками, необходимо руководствоваться Федеральным Сборником сметных цен и Сборником средних сметных цен на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве в текущем уровне цен, разработанным ФЦЦС.