|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование работ** | **Ед. изм.** | **Количество** |
| 1 | Установка фундамента забора ГОСТ 124022-80, марка изделия Ф-1 (Ф-1 уг) | шт. | 59 |
| 2 | Бетон тяжелый, класс В15 (М200), для фиксации секций ограждения в фундаменте. | м3 | 0,87 |
| 3 | Монтаж секций ограждений (сер. 3.017-1) марка П-5В, размеры 3980х2550х160, марка бетона 300, вес изделия 1.53 т. | шт. | 57 |
| 4 | Бордюр ГОСТ 17608-91 БР 100.30-15 (с учетом просвета 200мм) приставляется к ограждению для закрытия просвета. | шт. | 188 |