**Техническое задание**

**на оказание услуг**

**Предмет закупки:**

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

|  |
| --- |
| *Оказание услуг по разработке технического задания, локально – сметного расчета, дефектной ведомости, расчет общей потребности в ресурсах, на текущий ремонт части двухскатной кровли с тремя слуховыми окнами здания* |

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

|  |
| --- |
| Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг |
| *Разработка технического задания, локально – сметного расчета, дефектной ведомости, расчет общей потребности в ресурсах на текущий ремонт части кровли здания учебного корпуса. При разработке расчета учитывать, включая, но не ограничиваясь, весь перечень материалов и видов работ, указанных в ведомости объемов работ, являющейся Приложением 1 к настоящему техническому заданию. При необходимости, по согласованию с Заказчиком, допускается изменение перечня материалов и видов работ, с включением их дополнительного вида и перечня.* |

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

|  |
| --- |
| Подраздел 3.1 Общие требования |
| *Локально – сметный расчет должен быть составлен в соответствии с требованиями Постановления от 18 мая 2009 г. № 427 «О порядке проведения проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета» и рекомендациями МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории РФ» базисно-индексным методом определения стоимости строительства.* |
|  |

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

|  |
| --- |
| Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг |
| *Утвержденное технического задания, локально – сметный расчет, дефектная ведомость, расчет общей потребности в ресурсах на текущий ремонт части кровли здания* |
|  |
| *Передача Заказчику технического задания, локально – сметного расчета, дефектной ведомости, расчет общей потребности в ресурсах на текущий ремонт части кровли производится по накладной после подписания Акта сдачи-приемки работ.* |
| Подраздел 4.3 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг) |
| *При экспорте документа в MS Excel использовать форму: полный локальный сметный расчет.*  *При оформлении сметы обязательно присваивать номер локального сметного расчета, а так же указывать:*  *- В графе «СОГЛАСОВАНО» (наименование и оттиск печати подрядной организации, должность, Ф.И.О., подпись руководителя, дату согласования);*  *- В графе «УТВЕРЖДАЮ» (наименование и оттиск печати Заказчика, должность, Ф.И.О., подпись руководителя, дату утверждения);*  *- Вид работ, наименование, адрес объекта строительства;*  *- Сметную стоимость;*  *Сметная документация должна содержать подпись и расшифровку подписи лица, ответственного за составление и проверку сметной документации от Подрядчика.*  *Сметная документация должна быть заполнена четко, ясно, разборчиво, без исправлений и математических ошибок.* |

**Приложение № 1 к техническому заданию**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Примерная ведомость объёмов работ** | | | | | | |
|  |  | |  | | |  |
| **на текущий ремонт части кровли здания** | | | | | | |
|  | |  | |  | |  |
| **№ п/п** | | **Наименование работ / Наименование запчасти** | | **Ед.изм.** | **Кол-во** | |
| **Текущий ремонт части кровли здания** | | | | | | |
| 1 | | Монтаж деревянных стропил и обрешетки кровли | | м2 | 1132 | |
| 2 | | Установка покрытия кровель из оцинкованной стали | | м2 | 1132 | |
| 3 | | Установка четырех слуховых окон с остеклением | | шт | 4 | |
| 4 | | Разборка покрытий кровель: из оцинкованной стали | | м2 | 310 | |
| 5 | | Демонтаж деревянных стропил и обрешетки кровли | | м2 | 1132 | |
| 6 | | Очистка перекрытия 4 этажа от мусора | | м2 | 1132 | |
| 7 | | Утепление перекрытия 4 этажа | | м2 | 1132 | |
| 8 | | Устройство ходовых досок шириной 50 см | | м.п | 150 | |
| 8 | | Демонтаж старой системы ливнеотвода | | шт | 4 | |
| 9 | | Монтаж новой системы ливнеотвода | | шт | 4 | |
| 10 | | Установка системы снегозадержания в два ряда. | | м.п. | 310 | |
| 10 | | Обработка деревянных стропил и обрешетки кровли огне, био защитой | | м2 | 1132 | |
| 11 | | Замена обделок из листовой стали поясков, сандриков, отливов, карнизов, планок шириной до: 0,7 м | | м.п. | 100 | |
| 13 | | Восстановление части кирпичной кладки стен и перекрытий | | м2 | 20 | |
| 14 | | Установка антиобледенительной системы по периметру крыши. (подключение от ГРЩ находящегося на цокольном этаже здания) | | м.п. | 3000 | |
| 14 | | Вывоз строительного мусора | | м3 | 180 | |