**Состав тома ССРСС:**

20.3. Сметная документация должна быть составлена в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации от 4 августа 2020 года № 421/пр.

Сметная стоимость оборудования в локальных сметных расчётах определять для регионов строительства по отпускным ценам, с начислением транспортных, заготовительно-складских расходов и прочих затрат, относящихся к стоимости оборудования, в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 года № 421/пр «Об утверждении Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации»

Предоставить ведомость объёмов и стоимости работ, соответствующую ССР, по форме, согласованной с Заказчиком, а также ведомость материалов, сборник спецификаций и оборудования, изделий и материалов.

8.5. По доверенности от Заказчика организовать проведение экспертизы в части проверки достоверности определения сметной стоимости в ФАУ «Главгосэкспертиза России» с получением положительного заключения. Оплату проведения экспертизы в части проверки достоверности определения сметной стоимости осуществляет Подрядчик.

Комплектность:

ПЗ

сводник

Локальные сметы база и тек

Ведомость обьемов и стоимости работ

Ведомость материалов

Заключение экспертизы

**Состав работ по разделам проекта:**

Раздел 2 "Схема планировочной организации земельного участка"

Бокс углублённого досмотра автотранспорта:

Здание общежития:

- [ ] отмостка - делаем

Здание кинологической службы:

- [ ] асфальтирование прилегающей территории и дорожка ко входу, ограждение с калиткой;

Административно-служебное здание с навесами:

- [ ] мафы по ведомости: скамейки, места для курения

Прилегающая территория:

- [ ] асфальт монтаж/демонтаж с подложкой полностью

- [ ] забор замена: Ограждение очистных, Ограждение свх, Ограждение Техзоны

- [ ] замену бортовых камней полностью

- [ ] отбойники по привязке на плане и автоматические ворота замена;

- [ ] у въезда пешеходную дорожку в сторону здания общежития через калитку – ступеньки и плитка

- [ ] благоустройство и озеленение по месту – декоративно рядом с административным немного;

- [ ] забор вокруг очистных сооружений;

Раздел 3 "Объемно-планировочные и архитектурные решения"

Бокс углублённого досмотра автотранспорта:

- [ ] цоколь штукатурка по месту дефектов;

- [ ] закрыть смотровую яму съёмными щитами - производитель altec (germess.ru) или аналог;

- [ ] окраска пола;

- [ ] стены в зале досмотра внутренние гипрок замена;

- [ ] шпаклевка и покраска гипрочных стен;

- [ ]в боксе замена окна однокамерные 16 штук;

- [ ] помещение №4 роллставни металлические сетчатые на окнах, металическая дверь с ограничителем, стены гипрок замена и покраска полностью;

- [ ] санузел - потолок покраска (очистка имеющегося лкп);

- [ ] пандус - перегрузочные мосты ширина фура, глубина 800 минимум грузоподъёмностью 4000 кг производитель altec (germess.ru) или аналог;

Здание общежития:

- [ ] мафы по ведомости: скамейки, урны;

- [ ] желоба замена и опуски по месту;

- [ ] входная группа прокраска стены и пол;

- [ ] парапет кровли прокраска по периметру здания

- [ ] крыльца на двух выходах с торцов под покраску, резиновое покрытие бесшовное на ступенях;

Часть общежития - Пограничная служба ФСБ России:

- [ ] коридоры потолок Грильято, стены покраска, замена всех дверных блоков и дверей (комплектация по ведомости заполнения дверных проемов);

- [ ] санузел - двери замена, потолок покраска;

- [ ] кухня - потолок уточнить грильято и штукатурка влагостойкая, стены фартук плитка, пол линолеум;

- [ ] жилые помещения - полы линолеум, стены и потолок покраска;

- [ ] душевые - гидроизоляция пола, потолок реечный деревянный (врезать имеющиеся диффузоры вентиляции), плитка замена пол стены;

- [ ] сауна - пол стены потолок замена деревянной облицовки для сауны, новые скамейки, дверь замена;

- [ ] бойлерная - пол стены потолок штукатурка покраска

Часть общежития - Северо-Западное таможенное управление:

- [ ] коридоры потолок коридоры потолок Грильято, стены покраска замена дверных блоков и дверей (комплектация по ведомости заполнения дверных проемов);

- [ ] жилые помещения - полы линолеум, стены и потолок покраска;

- [ ] кухня - потолок уточнить грильято и штукатурка влагостойкая, стены фартук плитка, пол линолеум;

- [ ] душевая - гидроизоляция пола, очистка и противогрибковая обработка плитки стен и пола (плитка остается), потолок реечный деревянный (врезать имеющиеся диффузоры вентиляции);

- раздевалка душевой скамейки и шкафчики расстановка;

- [ ] сауна - пол стены потолок замена деревянной облицовки для сауны, новые скамейки, дверь замена;

Здание кинологической службы:

- [ ] вольеры фронтальную часть закрыть профлистом под цвет здания по имеющейся деревянной обшивке;

- [ ] внутри - стены покраска, жалюзи на окнах, замена дверных блоков и дверей по месту, доводчики по месту;

- [ ] вольер асфальтобетоном пол с уклоном в сторону септика - верхняя точка край вольера – разница высот 10 см;

двери - добавить доводчики

жалюзи на окнах

Административно-служебное здание с навесами:

- [ ] входы/выходы дверные проемы 8 шт (4 на зал въезда в рф и 4 на зал выезда в рф): убрать пороги, створки размер по нормативу (50 человек в помещении) и антипанику;

- [ ] 2 зала въезда и выезда – санузел для мгн и 2 санузла м/ж – демонтаж имеющихся кирпичных стен, монтаж новых кирпичных стен, пол стены плитка, потолок новый подвесной реечный;

- [ ] 2 зала въезда и выезда – пол, стены, потолок материалы по визуализации;

- [ ] зал въезда типовая кабина для мгн 1 шт и посетителей 2 шт;

- санузлы мгн с двух залов – новые пол потолок стены

- [ ] в коридорах потолок Грильято – пол не делаем, гипрок стены шпаклевка и покраска;

- [ ] кабинеты - стены покраска, жалюзи на окнах, отбойники новые деревянные на стенах, потолок покраска, пол линолеум не трогаем;

- [ ] двери замена доводчики по ведомости заполнения дверных проемов;

- [ ] замена дверей по списку и дверных коробок (по ведомости заполнения дверных проемов);

- [ ] служебная разметка на входе и выходе 2шт - производитель eatd по имеющемуся макету;

- [ ] стена витражная на улицу в зале выезда - пленка тонировочная оракал серебристого цвета площадь по месту до 41 кв.м;

Здания постов пограничного контроля ЧШ-1 и ЧШ-2:

- [ ] санузел - пол плитка замена, потолок и стены покраска;

- [ ] помещение - стены покраска, пол линолеум замена, оконные рамы прокрасить, потолок штукатурка прокраска;

демонтаж/монтаж дверей убрать

Раздел 4 "Конструктивные решения"

Прилегающая территория:

- [ ] грузовая полоса с ямой 2 штуки- вокруг ямы усиленная отмостка с армированием - в уровень с асфальтом

Административно-служебное здание с навесами:

- [ ] кровля вскрыть и пирог замена– демонтаж двух участков кровельного покрытия и монтаж новой холодной кровли по имеющейся обрешетке 8 кв.м. каждый

Раздел 5 "Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения"

а) подраздел "Система электроснабжения"

Бокс углублённого досмотра автотранспорта:

- [ ] светильники диодные в смотровой яме по имеющейся подводке;

- [ ] помещение №4 светильники диодные по имеющейся подводке;

- [ ] помещение №5 светильники диодные по имеющейся подводке;

- [ ] зал осмотра – прожекторы над смотровой ямой по имеющейся подводке;

Общежитие

- [ ] 110 розеток двухместных во всех помещениях замена по ведомости

- [ ] выключатели - в каждом помещении по одному одноклавишному выключателю

Часть общежития - Пограничная служба ФСБ России:

- [ ] выключатели - в каждом помещении по одному одноклавишному выключателю

- [ ] розеточная сеть по имеющейся разводке замена по ведомости по списку помещений;

- [ ] в коридоре дежурный свет с двух проходных выключателей по имеющейся подводке – замена выключателя и светильников на диодные;

- [ ] аварийное освещение новая разводка от имеющейся точки подключения (ближайший светильник на плане) – светильники диодные с блоками аварийного питания;

- [ ] все помещения замена светильников на светодиодные по имеющейся разводке;

- [ ] душевые - замена светильников на диодные влагостойкие;

- [ ] Сауна – электрокаменка с блоком управления по имеющейся подводке (и демонтаж старой электрокаменки и блока управления)

- [ ] кухня – подключение приточного вентилятора

Часть общежития - Северо-Западное таможенное управление:

- [ ] выключатели - в каждом помещении по одному одноклавишному выключателю

- [ ] розеточная сеть по имеющейся разводке замена по ведомости по списку помещений;

- [ ] в коридоре дежурный свет с двух проходных выключателей – замена выключателя и светильников на диодные;

- [ ] аварийное освещение новая разводка от имеющейся точки подключения (ближайший светильник на плане) – светильники диодные с блоками аварийного питания;

- [ ] все помещения замена светильников на светодиодные по имеющейся разводке;

- [ ] душевые - замена светильников на диодные влагостойкие

- [ ] Сауна – электрокаменка с блоком управления по имеющейся подводке (и демонтаж старой электрокаменки и блока управления)

- [ ] кухня – подключение приточного вентилятора

Здание кинологической службы:

- [ ] светильники замена на диодные по имеющейся подводке;

Административно-служебное здание с навесами:

- [ ] санузлы новые с двух сторон– выключатели и светильники новые;

- [ ] в кабинетах замена светильников на светодиодные по имеющейся подводке;

- [ ] санузлы светильники на светодиодные по имеющейся подводке;

- [ ] в коридорах замена светильников под грильято по имеющейся подводке;

Здания постов пограничного контроля ЧШ-1 и ЧШ-2:

- [ ] санузел - замена светильника на диодный влагозащищенный по имеющейся подводке;

- [ ] помещение - замена светильников на светодиодные по имеющейся подводке;

б) подраздел "Система водоснабжения"

Часть общежития - Пограничная служба ФСБ России:

- [ ] новый бойлер 15 литров под раковину - линия гвх к смесителю

- [ ] замена сантехники полностью в душевых замена по ведомости по имеющейся подводке;

Часть общежития - Северо-Западное таможенное управление:

- [ ] новый бойлер 15 литров под раковину - линия гвх к смесителю

Административно-служебное здание с навесами:

- [ ] 2 зала въезда и выезда - санузлы – подключение нового санузла для мгн и умывальника для мгн к водоснабжению

- [ ] подключение в новых 2 санузлах м/ж к водоотведению, подключение умывальника к водоотведению;

в) подраздел "Система водоотведения"

Административно-служебное здание с навесами:

- [ ] 2 зала въезда и выезда - санузлы – подключение нового санузла для мгн и умывальника для мгн к водоотведению,

- [ ] подключение в новых 2 санузлах м/ж к водоотведению, подключение умывальника к водоотведению;

г) подраздел "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети"

Часть общежития - Пограничная служба ФСБ России:

- [ ] кухня - вытяжка - вывод на фасад – уточнить – вытяжки есть;

Раздел 11 "Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов к объекту капитального строительства"

Административно-служебное здание с навесами:

- [ ] 2 зала въезда и выезда - навигация для мгн, таблички на дверях, полосы, таблички и кнопки вызова, ответная часть системы вызова;

- [ ] 2 зала въезда и выезда – санузлы – один имеющийся мужской (2 кабины) предусмотреть для мгн с навигацией, для мгн: унитаз с поручнями, поручни, умывальник с сенсорным смесителем и с зеркалом по нормативам «доступная среда»)

- [ ] для инвалидов предусмотреть доступ на входе и выходе - пандусы и скосы бортового камня;

Раздел 12 "Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства"

Смета с приложениями прошедшая экспертизу достоверности сметной стоимости

расценка Феры(уточню при приемке локальных смет)